Ausschreibungstexte
Taktile Bodenindikatoren und Stufenkantenmarkierung · produktneutral · Stand 10/2026
Zur freien Übernahme in Ihr Leistungsverzeichnis. Platzhalter „………“ bitte projektbezogen ausfüllen.
Vorbemerkungen
1. Die nachfolgenden Positionen beschreiben taktile Bodenindikatoren für Blindenleitsysteme nach DIN 32984 (aktuelle Ausgabe 2023-04) in Verbindung mit DIN 18040-1 bzw. DIN 18040-3 und DIN 32975.
1. Lage, Größe und Anordnung der Felder und Leitstreifen ergeben sich aus den Planunterlagen des Auftraggebers. Abweichungen sind vor Ausführung mit dem Auftraggeber abzustimmen.
1. Die Strukturhöhe beträgt innen ca. 3–4 mm, im bewitterten Außenbereich ca. 4–5 mm. Noppen sind diagonal anzuordnen.
1. Zwischen Bodenindikatoren und angrenzendem Belag ist ein Leuchtdichtekontrast von K ≥ 0,4 einzuhalten. Der Nachweis erfolgt durch Messung oder Herstellerangabe.
1. Die erforderliche Rutschhemmung ist entsprechend Einsatzort und Gefährdungsbeurteilung festzulegen und durch Prüfzeugnis nachzuweisen.
1. Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Verlegung nach Herstellervorgaben, insbesondere zu Temperatur und Klebstoff.
1. Angebotene Fabrikate sind vom Bieter einzutragen. Gleichwertige Produkte sind zulässig; die Gleichwertigkeit ist vom Bieter nachzuweisen.
Positionen
Pos. 01   Aufmerksamkeitsfeld / Abzweigfeld aus Noppenplatten
Taktile Noppenplatten aus UV-beständigem Polyurethan liefern und auf vorbereitetem Untergrund verlegen.
Noppen in Kuppel- oder Kegelstumpfform, diagonal angeordnet, Strukturhöhe nach DIN 32984.
Plattenformat: ……… (z. B. 300 × 300 mm)
Farbe: ……… (Kontrast K ≥ 0,4 zum Belag)
Rutschhemmung: mind. ……… (Prüfzeugnis beilegen)
Befestigung: selbstklebend / mit Montagekleber verklebt (Nichtzutreffendes streichen)
Einsatz: innen / außen (Nichtzutreffendes streichen)
Angebotenes Fabrikat / Typ: ……………………………
Menge: ……… m²     EP: ……… €     GP: ……… €
Pos. 02   Leitstreifen aus Rippenplatten
Taktile Rippenplatten aus UV-beständigem Polyurethan als Leitstreifen liefern und verlegen, Rippen in Gehrichtung.
Breite des Leitstreifens: mind. 30 cm.
Plattenformat: ………
Farbe: ………
Rutschhemmung: mind. ………
Befestigung: selbstklebend / verklebt
Angebotenes Fabrikat / Typ: ……………………………
Menge: ……… m     EP: ……… €     GP: ……… €
Pos. 03   Einzelnoppen aus Edelstahl mit Stift/PIN
Taktile Einzelnoppen aus Edelstahl liefern und mit Verlegeschablone im diagonalen Raster einbauen. Bohrlöcher herstellen, mit Montagekleber füllen, Noppen mit Stift/PIN einsetzen.
Werkstoff: 1.4301 (V2A) für innen und normale Außenbereiche / 1.4404 (V4A) bei Streusalz oder Chloridbelastung (Nichtzutreffendes streichen)
Form: Kegelstumpf / Kuppel
Durchmesser: ……… mm, Höhe: ……… mm
Oberfläche: glatt / gerillt / gefräst / mit Farbeinlage
Rutschhemmung: mind. ………
Angebotenes Fabrikat / Typ: ……………………………
Menge: ……… Stück     EP: ……… €     GP: ……… €
Pos. 04   Einzelrippen aus Edelstahl mit Stift/PIN
Taktile Einzelrippen (Längsrippen) aus Edelstahl als Leitstreifen liefern und mit Verlegeschablone einbauen, Rippen in Gehrichtung.
Werkstoff: 1.4301 (V2A) / 1.4404 (V4A)
Länge: ……… mm, Breite: ……… mm, Höhe: ……… mm
Oberfläche: glatt / gerillt / gefräst / mit Farbeinlage
Befestigung: mit Stift/PIN, in Bohrloch verklebt
Angebotenes Fabrikat / Typ: ……………………………
Menge: ……… Stück     EP: ……… €     GP: ……… €
Pos. 05   Einzelnoppen / Einzelrippen aus Aluminium, Messing oder Bronze
Wie Pos. 03 bzw. 04, jedoch Werkstoff: Aluminium AW-6060 T6 / Messing / Bronze (Nichtzutreffendes streichen).
Ausführung: ………
Angebotenes Fabrikat / Typ: ……………………………
Menge: ……… Stück     EP: ……… €     GP: ……… €
Pos. 06   Taktile Leitlinie aus Aluminium mit Farbeinlage
Leitlinienprofil aus Aluminium AW-6060 T6 mit eingesetzter, rutschhemmender PVC-Einlage liefern und verschraubt bzw. verklebt montieren.
Oberfläche Profil: eloxiert, Farbton ……… / blank
Farbe Einlage: ………
Rutschhemmung: mind. ………
Angebotenes Fabrikat / Typ: ……………………………
Menge: ……… m     EP: ……… €     GP: ……… €
Pos. 07   Stufenkantenprofil aus Aluminium mit Kontrasteinlage
Stufenkantenprofil aus Aluminium AW-6060 T6 mit rutschhemmender, farbiger PVC-Einlage liefern und auf die Stufenvorderkante verschrauben bzw. verkleben.
Markierungsbreite Trittstufe 4–5 cm, Setzstufe 1–2 cm (DIN 18040-1).
Farbe Einlage: ……… (Kontrast K ≥ 0,4 zum Stufenbelag)
Einlage optional nachleuchtend: ja / nein
Untergrund: Holz / Stein / Beton / Stahl
Angebotenes Fabrikat / Typ: ……………………………
Menge: ……… m     EP: ……… €     GP: ……… €
Pos. 08   Verlegeschablone
Verlegeschablone für das Raster der angebotenen Noppen bzw. Rippen liefern und vorhalten. Verbleibt beim Auftragnehmer.
Angebotenes Fabrikat / Typ: ……………………………
Menge: ……… Stück     EP: ……… €     GP: ……… €
Pos. 09   Untergrundvorbereitung (Bedarfsposition)
Untergrund im Bereich der Bodenindikatoren reinigen, entfetten, lose Teile entfernen und gegebenenfalls grundieren, nach Vorgabe des Herstellers.
Angebotenes Fabrikat / Typ: ……………………………
Menge: ……… m²     EP: ……… €     GP: ……… €
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